**边缘数据中心**

在工业运营、楼宇管理、物流链和物流中心，边缘数据中心的应用市场正在不断扩大。这些场景的重点是效率和可靠性。威图Blue+系列创新型高效制冷装置，集成热管技术，内外机一体，适合于某些不具备使用分体机的场景。

应用场景

工业生产，IoT传感器及监控单元捕捉并管理所有数据

用户价值

* 与所有传感器、机器和设备之间的接口
* IP55高等级防护可选，无论严苛环境
* 空调内外机一体，选址无忧，极速交付
* 刷卡开门，保障安全
* 短信语音通知，随时随地故障早知道
* 低噪音，满足办公区域部署
* C级防雷，精密监控所有电气回路

集成空调一体机的微型智能单柜数据中心REDC002

参数表 威图参考型号

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 系统尺寸 | 宽800mm \*深≥1000mm \* 高≥1510 mm |  |
| 机柜系统 | 800x1000x1200,玻璃前门及后门 | 5504.131 |
| 防护等级 | IP55 |  |
| 额定制冷量 | 顶装式Blue+冷却设备，1.7kW | 3312.800 |
| 额定IT容量 | 1.4kW |  |
| 输入市电 | 单相220V |  |
| 防雷等级 | C级 |  |
| PDU | 测量型16A/1P | 7955.201 |
| 环境监测 | 温湿度、漏水 | 7030.111 |
| 安全防护 | 可选机械锁/ 智能锁、烟感 | 7030.400 |
| 监控管理 | CMCIII紧装式监控系统，支持SNMP, Modbus/TCP,TCP/IP多种通讯协议 | 7030.010 |
| 实时告警 | 短信/ 电话可选 |  |
| 应急散热 | 有 |  |
| 照明 | 前后LED灯，氛围灯可选 | 7859.000 |
| 消防(可选) | 机架式消防主机，FM200七氟丙烷气体灭火。 |  |